**INSTRUKCJA BHP**

**PRZY OBSŁUDZE WALCA DROGOWEGO**

1. **UWAGI OGÓNE.**
2. Obsługiwać walec drogowy może osoba pełnoletnia, która została zaznajomiona z dokumentacją DTR, przeszkolona w zakresie zasad i przepisów BHP, obowiązujących przy obsłudze walców oraz posiada aktualne badania lekarskie.
3. Maszyny do robót ziemnych powinny być:
* Utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność;
* Stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
* Obsługiwane przez przeszkolone osoby.
1. Do prac należy przystąpić wypoczętym trzeźwym, ubranym w odzież roboczą bez odstających i luźno zwisających części (także biżuterii0 i w nakryciu głowy (kask ochronny).
2. **PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY.**
3. Dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi walca drogowego.
4. Próbnie uruchomić walec i sprawdzić jakość jego działania, wykonać test hamulca parkingowego.
5. Przed uruchomieniem walca należy upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz:

- uzupełnić paliwo w zbiorniku do pełna,

- upewnić się czy w zasięgu pracy nie znajduję się osoby,

- uruchomić silnik wyłącznie ze stanowiska operatora.

1. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie wolno przystępować do pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o nich swojego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji.
2. Przed uruchomieniem należy sprawdzić , co dzieje się w pobliżu (dzieci!).Zwracać uwagę na należytą widoczność.
3. **W TRAKCIE PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENU**
4. Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywaniu czynności uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia.
5. Przy poruszaniu się po drogach publicznych przestrzegać należy zasad ruchu drogowego.
6. Wchodzenie lub schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywać się wyłącznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach lub drabinach.
7. Eksploatowanie maszyny powinno odbywać się w terenie rozpoznanym pod względem warunków geologicznych, gruntowych, itp.
8. Przed oddaleniem się od maszyny będącej w ruchu operator obowiązany jest zatrzymać silnik oraz uniemożliwić włączenie do ruchu walca przez osoby trzecie.
9. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przedłożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie w jakim nastąpił wypadek.

**Zabrania się:**

* Dopuszczania do obsługi osoby niepowołane,
* Zabieranie współpasażerów,
* Przebywanie w polu pracy urządzenia,
* Obsługiwania urządzenia bez odpowiednich uprawnień i zezwoleń,
* Zdejmowanie osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych maszyny,
* Naprawiania, czyszczenia, smarowania (z wyjątkiem przewidzianych w DRT) maszyn będących w ruchu,
* Opuszczania stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny,
* Przewożenie dodatkowych osób w kabinie,
* Wspinanie się na maszynę, korzystając z dźwigni sterujących jako uchwytu,
* Dolewanie zimnej cieczy chłodzącej do gorącego silnika,
* Podejmowanie samodzielnych czynności związanych ze smarowaniem, konserwację lub naprawę maszyny.

**Nakazuje się:**

* Używać obowiązujące ochrony osobiste,
* Zachować bezpieczną odległość od krawędzi zboczy, zawisów, śliskiego terenu,
* Utrzymywać czytelne tabliczki,
* Reagować na umieszczone na maszynie instrukcje i znaki ostrzegawcze,
* Przy nieszczelności układu chłodzącego klimatyzatora nie palić,
* Zamocować luźne części,
* Utrzymać stopnie w czystości.
1. **REMONTY I KONSERWACJE**
2. Remonty, regulacje, naprawy i konserwacje okresowe mogą wykonywać osoby posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje. Pracownikowi obsługującemu walec nie wolno tych czynności dokonywać.
3. Przy wykonywaniu czynności związanych z naprawą, regulacja czy konserwacją, walec musi być bezwzględnie zatrzymany i tak zabezpieczony, aby przypadkowe uruchomienie go nie było w ogóle możliwe. Umieścić tablicę „NAPRAWA-NIE URUCHAMIAĆ”.
4. **UWAGI.**
5. Urządzenia stwarzające określone zagrożenie podlegają dozorowi technicznemu.
6. Na podstawie art. 210 K.P. – w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiać o tym niezwłocznie przełożonego.

|  |  |
| --- | --- |
| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| ……………………………. | ……………………………. |